У предходних седам дана гаража је обавила отклањања неисправности, редовно одржавања возила или негу и контролу на следећим возилима возног парка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив фирме: | | | **ОБРАЗАЦ РАДНОГ НАЛОГА ГАРАЖИ** | | | | | | | |
| Потребно је да се за следећа возила обави:   1. отклањање несисправности уочене током вожње, 2. редовно одржавање возила, 3. нега и контрола   (заокружити потребне радње) | | | | | | | |
| Редни број | Гаражни број | | Регистрациона ознака | Марка возила | | | | Тип возила | | Носивост или број седишта |
| 1 | 1004 | | MI-809-WA | Ikarbus | | | | IK-202 | | 12 седишта |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Не ради систем кочења како треба, приликом кочења вуче улево | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 23.02.2020.8:00 | Време и датум отклоњене неисправности | 25.02.2020.  13:15 | | | Кратак опис отклоњене неисправности | | Систем прегледан замењен извршни механизам, пре тога точак благо блокирао | |
| Редни број | | Гаражни број | Регистрациона ознака | Марка возила | | | Тип возила | | Носивост или број седишта | |
| 2 | | 1057 | MI-1221-UB | Ayats | | | BraYo I-R 12.91 | | 82 седишта | |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Не ради предње лево кратко светло | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 23.02.2020.13:00 | Време и датум отклоњене неисправности | 25.02.2020.  13:30 | | Кратак опис отклоњене неисправности | | | Замењена сијалица која је прегорела, светло наштеловано | |
| Редни број | | Гаражни број | Регистрациона ознака | Марка возила | | Тип возила | | | Носивост или број седишта | |
| 3 | | 2057 | MI-276-MI | VOLVO | | FH16 | | | 12885 kg | |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Задња десна гума се издувава | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 24.02.2020.8:00 | Време и датум отклоњене неисправности | | 25.02.2020.  13:45 | Кратак опис отклоњене неисправности | | | Гума замењена, точак балансиран и враћен на возило | |

одговорно лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и презиме)

(M.П.)